## Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

**Наказ Міністерства охорони здоров’я України**   
**від 10 грудня 1993 року № 241**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**   
**22 грудня 1993 р. за № 194**

На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" **НАКАЗУЮ**:

1. Затвердити Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються, Норми гранично допустимих навантажень для жінок при підійманні і переміщенні важких речей вручну, затверджені постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президією ВЦРПС від 27.01.82 № 22/№-1, а також Норми, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 06.06.93 № 5.05/07/197.

**Міністр Ю. П. Спіженко**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Голова Держнаглядохоронпраці**

**України  А. Ф. Дюба**

**Міністр праці України  М. Г. Каскевич**

**Заступник Голови**   
**Федерації профспілок України  О. В. Єфіменко**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Міністерства охорони здоров’я України   
від 10 грудня 1993 р. № 241

Зареєстровано   
в Міністерстві юстиції України   
22 грудня 1993 р. за № 194

### ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| Характер робіт | Гранично допустима вага вантажу, кг |
| Підіймання і переміщення вантажів  при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) | 10 |
| Підіймання і переміщення вантажів  постійно протягом робочої зміни | 7 |
| Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: | |
| з робочої поверхні | 350 кг |
| з підлоги | 175 кг |

**Примітки:**1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвейєра стола, верстата, тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.